**Bonfiglioli auf der Bauma 2019 in Halle A3 Stand 337**

**709CE Elektrischer Raupenantrieb für Brecher von Bonfiglioli**

Der neue Raupenantrieb 709CE des italienischen Antriebsspezialisten Bonfiglioli ist die optimale Wahl für Brecher und Siebanlagen in rauen Umgebungen. Dank des Gehäuses aus Sphäroguss eignet sich der Antrieb besonders für Heavy Duty Anwendungen denn das robuste Gehäuse trotz selbst den widrigsten Umwelteinflüssen und Verschmutzungen wie Staub, Wasser sowie andere und erfüllt daher alle Anforderungen an die Schutzart IP67.

Der elektrische 709CE-Raupenantrieb mit dreistufigem Planetengetriebe erreicht eine Nennleistung von 22 kW bei einer Nennspannung von 380 Vrms und kann ein maximales Drehmoment von bis zu 31.500 Nm bereitstellen.

Durch die IPM-Technologie (Internal Permanent Magnet) und das integrierte Flüssigkeitskühlsystem liefert der sehr kompakte Motor eine größere Leistungsdichte. Dies wird u.a. durch die neue Wicklungstechnologie, die sogenannte konzentrierte Statorwicklung erreicht. Des Weiteren bietet die integrierte elektrisch gelöste Sicherheitsbremse hohen Schutz und spart Platz.

Die breite Auswahl an Fahrantriebslösungen, verbunden mit einer sehr hohen Qualität, sowie fortschrittlicher Technologie und viel Know-how machen Bonfiglioli zum idealen Partner für alle Baumaschinenhersteller. Aufgrund der langjährigen Erfahrung von Bonfiglioli ist Bonfiglioli jederzeit in der Lage, robuste, maßgeschneiderte Lösungen zu entwerfen und zu produzieren, die perfekt auf die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden abgestimmt sind.

[www.bonfiglioli.com](http://www.bonfiglioli.com)

**Profil der Bonfiglioli Group**

Die 1956 gegründete Bonfiglioli Group mit Sitz in Bologna zählt zu den weltweit führenden Unternehmen in der Planung und Herstellung von Getriebemotoren für Hochleistungsanwendungen, Antriebssystemen, Industrieautomationssystemen, Wechselrichtern und Lösungen für erneuerbare Energien sowie Planetengetriebe für hunderte von verschiedenen Anwendungen auf der ganzen Welt. Weltweit zählt das Unternehmen 3700 Mitarbeiter in 17 Ländern, wobei 1450 davon in Italien beschäftigt sind. In 14 Ländern befinden sich Produktionsniederlassungen sowie 550 Distributoren überall auf der Welt. Weitere Informationen sind unter [www.bonfiglioli.com](http://www.bonfiglioli.com) verfügbar.

Anzahl Zeichen Text: 1.566 mit Leerzeichen, ohne „Über Bonfiglioli“

Datei Text: Bonfiglioli-709CE\_20190225.doc

Bilddatei:

Bonfiglioli-709CE.jpg



Der elektrische 709CE-Raupenantrieb mit dreistufigem Planetengetriebe erreicht eine Nennleistung von 22 kW bei einer Nennspannung von 380 Vrms und kann ein maximales Drehmoment von bis zu 31.500 Nm bereitstellen.

Pressekontakte Bonfiglioli:  
PR/Rückmeldungen/Informationen

WERBEKOCH GmbH

[www.werbekoch.de](http://www.werbekoch.de)

[mail@werbekoch.de](mailto:mail@werbekoch.de)

Camille Distain

[](https://www.linkedin.com/company/bonfiglioli-riduttori-spa/) [](https://www.youtube.com/channel/UC8xvq7lt0om0vzFrDl0bRBw) [](https://twitter.com/Bonfiglioli_?lang=fr)

Camille Distain

External Communications Manager, Bonfiglioli

+390516473009 / +393316223820

[camille.distain@bonfiglioli.com](mailto:camille.distain@bonfiglioli.com)